МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности	

	УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора 
_____________ Л.Р. Туктарова
«29» августа 2017 г.	

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

МДК «ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ»

специальность 11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ С.Р. Шаймуратова
РАЗРАБОТАЛ:
Преподаватель
___________   Э.Р. Елистратова

Уфа 2017 г.
СОДЕРЖАНИЕ
	Стр.	
Предисловие	3	
Практическая  работа № 11-12 «Выбор технологии монтажа кабеля, необходимых инструментов и материалов для монтажа»	5	
Практическая  работа № 13-14 «Восстановление герметичности оболочки кабеля»	7	
Практическая работа № 15-16 «Технологии монтажа и демонтажа муфт	9	
Практическая работа № 17-18 «Выбор соответствующего измерительного и тестового оборудования»	10	
Практическая  работа № 19-20 «Производство испытания кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных результатов»	12	
Практическая  работа № 21-22 «Осуществление монтажа коннекторов различного типа,патч-панелей, разъемов, розеток структурированных кабельных систем»	13	
Практическая  работа № 23-24 «Осуществление выборамарки и типа кабеля, исходя из условий прокладки СКС»	14	
Практическая  работа № 25-26 «Подготовка концов оптического кабеля к последующей сварке оптических волокон»	15	
Практическая  работа № 27-28 «Выбор специального инструмента и оборудования для сращивания оптических волокон»	16	
Практическая  работа № 29-30 «Производство ввода оптических кабелей в муфту и ее герметизация»	17	
Практическая  работа № 31-32 «Производство соединения оптических волокон с помощью механических сростков и склеивания»	18	
Практическая  работа № 33-34 «Оформление технической документации, заполнение соответствующих форм»	19	
Практическая  работа № 35-36 «Использование проектной и  технической документации»	21	

ПРЕДИСЛОВИЕ

	Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной, заочной и заочной с элементами дистанционных технологий формы обучения.
	Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.
	Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы. 
	Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем. 
	Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ
	1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.
	2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.
	3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:
- студентом работа выполнена в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;
- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.
	Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Обеспеченность занятия (средства обучения):
Учебно-методическая литература:
Основные источники:
1.	Иванов В.И.,  Гордиенко В.И., Попов Г.Н. и др.; под ред. Иванова В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов.- 2-е изд. — М.: Горячая линия —Телеком, 2013 – 232с. 
2.	Величко В.В.,  Котунин Г.П., Шувалов В.П.; под ред. профессора Шувалова В.П. Основы инфокоммуникационных технологий. Учебная пособие для вузов 2 – е издание переработанное и дополненное - М.; Горячая линия — Телеком, 2016 – 724с.
3.	Ломовицкий В.В.,  Михайлов А.И., Шестак К.В.,  Щекотихин В.М.; под ред.  Щекотихина В.М. Основы построения систем и сетей передачи информации: Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия — Телеком, 2014
         5   Чернышев Е.И. Линейные сооружения связи: учебное пособие для СПО. – Волгоград: «Ин-Фолио», 2015;
          6 Гроднев И.И. Линейные сооружения связи: учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 2014;
          7 Парфенов Ю.А. Кабели электросвязи.  М.: Эко-Трендз, 2013;
          8 Иоргачев Д.В. Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. – М.:ЭКО_ТРЕНДЗ, 2013
Дополнительные источники:
    4 Хромов Е.И. Основы построения аналоговых систем передачи: Учебник для техникумов. -М.: Радио и связь, 2001
Интернет ресурсы:
9. http://izmer-ls.ru/ Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. (Утв.ГОСКОМСВЯЗИ РФ 05.06.1998).
10.http://ftemk.mpei.ac.m/bakalavr.html 
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/
12. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим доступа: http//znanium.com/
 Технические средства обучения: 
-компьютеры по количеству обучающихся;
-мультимедиапроектор;
-телекоммуникационные шкафы с установленным оборудованием СКЦ «ЭЛКОМ», М-200, LG, ОМС-40, А-155;
 -образцы кабелей, коннекторов, разъемов, патч-панелей, розеток;
-оконечные кабельные устройства;
-инструменты и расходные материалы;
-тестовое и измерительное оборудование;
-аппарат для сварки оптоволокна.

Порядок выполнения отчета по практической работе
•	Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.
•	Записать краткий конспект теоретической части.
•	Выполнить предложенное задание.
•	Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.
•	Ответить на контрольные вопросы.
•	Записать выводы о проделанной работе.
•	Записать выводы о проделанной работе.
Практическая  работа № 11-12

 «Выбор технологии монтажа кабеля, необходимых инструментов и материалов для монтажа»
Цель работы
Изучение   технологий монтажа кабеля, необходимых инструментов и материалов для монтажа.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- осуществлять выбор технологии монтажа кабеля соответственно задачам
знать:
- технологии монтажа  разных видов кабелей.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы
«Технологии монтажа кабелей» 
Нумерация усилительных пунктов и кабелей. Рытье котлованов и подготовка рабочего места. Монтаж сердечника симметричного кабеля. Запайка свинцовой муфты и засыпка котлована. Монтаж коаксиальных кабелей. Монтаж кабелей в алюминиевой оболочке. Монтаж кабелей в стальной оболочке. Восстановление изолирующих покровов. Монтаж кабелей в пластмассовых оболочках. Монтаж кабелей на речных переходах. Особенность монтажа оптических кабелей. Соединение оптических волокон. Методы монтажа оптических кабелей. Применение фигурного соединителя.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[1] стр.219-234; Л[2] стр.53-84

Задания для практического занятия :

•	 Произвести  нумерацию кабелей и усилительных пунктов.

2. Произвести монтаж коаксиальных кабелей.

Контрольные вопросы
•	Как осуществляется нумерация усилительных пунктов и кабелей?
•	Как осуществляется рытье котлованов и подготовка рабочего места?
•	Как осуществляется монтаж сердечника симметричного кабеля?
•	Как осуществляется засыпка котлована?
•	Как осуществляется монтаж коаксиальных кабелей?
•	Какие особенности  монтажа кабелей в алюминиевой оболочке?
•	Какие особенности  монтажа кабелей в стальной оболочке?
•	Какие особенности  монтажа кабелей в пластмассовой оболочке?
•	Как осуществляется монтаж кабелей на речных переходах?
•	Опишите методы  монтажа оптических кабелей?

Практическая  работа № 13-14

«Восстановление герметичности оболочки кабеля»
Цель работы
Изучение   технологий восстановления герметичности оболочки  кабеля
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- осуществлять восстановление герметичности оболочки кабеля
знать:
- технологии восстановления герметичности оболочки кабелей.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы
«Восстановление герметичности оболочки кабеля» 
Исходные положения восстановления герметичности оболочки кабеля. Основные характеристики жидкого гидрофобного заполнителя. Гидрофобный заполнитель кабельный низкотемпературный. Технология восстановления и герметизации многопарных телефонных кабелей. Восстановление кабелей, проложенных в телефонной канализации. Восстановление кабелей, проложенных в грунте. Герметизация кабельных муфт и прилегающих участков кабеля. Восстановление отрезков кабеля на ремонтной базе. Монтаж соединительных муфт на герметизированном кабеле.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[3] стр.219-227.

Задания для практического занятия :

•	Произвести  восстановление герметичности оболочки участка кабеля.
•	
2. Произвести герметизацию кабельных муфт.

Контрольные вопросы

1. Какие методы восстановления электрических характеристик кабелей существуют? Опишите исходные положения восстановления герметичности оболочки кабеля.
2. Опишите основные характеристики жидкого гидрофобного заполнителя. 
3. В чем преимущество гидрофобного заполнителя кабельного низкотемпературного? Дайте его основные характеристики.
4. Какова технология восстановления и герметизации многопарных телефонных кабелей?
5. Какова технология восстановления кабелей, проложенных в телефонной канализации.
6. Опишите технологию восстановления герметичности оболочки кабелей, проложенных в грунте. 
7.Какова технология герметизации кабельных муфт и прилегающих участков кабеля?
8. Как производится восстановление отрезков кабеля на ремонтной базе?
9. Как производится монтаж соединительных муфт на герметизированном кабеле?

Практическая  работа № 15-16

«Технологии монтажа и демонтажа муфт»
Цель работы
Изучение  технологий монтажа и демонтажа муфт
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- использовать технологии монтажа и демонтажа муфт
знать:
- технологии монтажа и демонтажа муфт

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы
«Монтаж и демонтаж муфт» 
Основные положения герметизации муфт. Технологический регламент герметизации муфт. Герметизация муфт. Последовательность монтажа тупиковой муфты. Контроль качества смонтированных линий. Демонтаж муфт. Меры предосторожности при работе с полимеризирующимся компаундом.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[3] стр.235-241.

Задания для практического занятия :

1. Произвести  герметизацию тупиковой муфты.

Контрольные вопросы

•	Какие основные положения герметизации муфт существуют?
•	Какие подготовительные работы предусмотрены в  технологическом регламенте герметизации муфт?
•	Как по технологическому регламенту готовится УГМ к работе?
•	Как по технологическому регламенту производится герметизация муфт?
•	Перечислите последовательность монтажа тупиковой муфты.
•	Как контролируется  качество смонтированных линий?
•	Как демонтируются муфты?
•	Какие меры предосторожности при работе с полимеризирующимся компаундом?

Практическая  работа № 17-18

«Выбор соответствующего измерительного и тестового оборудования»
Цель работы
Изучение измерительного и тестового оборудования
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- использовать соответствующее измерительное и тестовое оборудование 
знать:
- широкий спектр измерительного и тестового оборудования 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы
«Выбор соответствующего измерительного и тестового оборудования» 
Тестер для медных линий. Анализатор ADSL. Анализатор сетей кабельного телевидения. Тестер для проверки правильности монтажа кабеля. Измеритель прямых и обратных потерь с источником излучения. Источник оптического сигнала. Перестраиваемый аттенюатор. Модуль измерителя мощности. Модуль оптического переключателя. Измеритель оптической мощности. Рефлектометр. Измерительная платформа. Модульная платформа. Оптический тестер. Источник излучения. Анализатор дисперсии. Анализатор оптического спектра. Анализатор оптической модуляции. Идентификатор активного волокна. Визуальный детектор повреждений. Оптический микроскоп.   Оптический импульсный осциллограф. Тестер Ethernet. Анализатор Ethernet. Тестер IP Triple-Play. 
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[8], Л[9].

Задания для практического занятия :

1. Произвести  выбор соответствующего измерительного и тестового оборудования.

Контрольные вопросы

•	Как и для чего используется тестер для медных линий? анализатор ADSL?
•	Как и для чего используется анализатор сетей кабельного телевидения?
•	Как и для чего используется тестер для проверки правильности монтажа кабеля?
•	Как и для чего используется измеритель прямых и обратных потерь?
•	Как и для чего используется источник оптического сигнала?
•	Как и для чего используется перестраиваемый аттенюатор? 
•	Как используется модуль измерителя мощности? оптического переключателя?
•	Как используется измеритель оптической мощности, рефлектометр? 
•	Как используется измерительная платформа?  Модульная платформа?
•	Какие характеристики позволяет тестировать оптический тестер? 
•	Как работает источник излучения? Анализатор дисперсии?
•	Как работает анализатор оптического спектра? Анализатор оптической модуляции?
•	Как работает визуальный детектор повреждений? Оптический микроскоп?
•	Что такое оптический импульсный осциллограф? 
•	Что такое тестер Ethernet? Анализатор Ethernet?

Практическая  работа № 19-20

«Производство испытания кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных результатов»
Цель работы
Изучение производства испытаний кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных результатов
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- производить испытания кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных результатов.
знать:
- виды и методы испытаний кабеля и оконечных кабельных устройств, методику анализа полученных результатов. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

				Испытание герметичности кабелей. Содержание кабелей под избыточным газовым давлением. Метод учета расхода газа. Манометрический метод. Предназначение и принцип работы УСКД. Предназначение и принцип работы КСУ. Правила техники безопасности при проведении испытаний кабеля и оконечных кабельных устройств. Устройства для содержания кабелей ГТС и симметричных кабелей под избыточным газовым давлением. Подача воздуха и измерение избыточного давления в кабелях с металлической оболочкой. Определение герметичности кабеля и установок. Исполнительная документация при производстве испытаний кабеля и ОКУ.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[1] стр. 247-255, Л[2] стр.94-106.

Задания для практического занятия :

1.Выполнить эскиз структурной схемы УСКД.

Контрольные вопросы
•	Какие испытания герметичности кабелей производятся?
•	Назначение и способы содержания кабелей под избыточным газовым давлением.
•	 На чем основан метод учета расхода газа? Манометрический метод?
•	В чем предназначение и принцип работы УСКД?
•	В чем предназначение и принцип работы КСУ?
•	Перечислите  правила техники безопасности при проведении испытаний кабеля и оконечных кабельных устройств. 
•	Как работают устройства для содержания кабелей ГТС и симметричных кабелей под избыточным газовым давлением?
•	Как осуществляется подача воздуха и измерение избыточного давления в кабелях с металлической оболочкой?
•	Как определяется герметичности кабеля и установок?
•	В состав исполнительной документации входят какие документы?
Практическая  работа № 21-22

«Осуществление монтажа коннекторов различного типа,
патч-панелей, разъемов, розеток структурированных кабельных систем»
Цель работы
Ознакомление с технологией монтажа коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток СКС
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток СКС
знать:
•	технологию монтажа коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток СКС

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической  работы

Руководство по монтажу патч-панели категории 6. Руководство по монтажу разъемa RJ-45 категории 5, patch, со вставкой. Руководство по монтажу телефонного модульного разъема. Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 6. Руководство по монтажу телефонной розетки для настенного монтажа. Руководство по монтажу коннекторов 110 типа.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[10] 214. 

Контрольные вопросы:

•	Как осуществляется монтаж патч-панели категории 6?
•	Как осуществляется монтаж разъемa RJ-45 категории 5, patch, со вставкой?
•	Как осуществляется монтаж телефонного модульного разъема?
•	Как осуществляется монтаж модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 6?
•	Как осуществляется монтаж телефонной розетки для настенного монтажа?
•	Как осуществляется монтаж коннекторов 110 типа?

Практическая  работа № 23-24

«Осуществление выбора марки и типа кабеля, исходя из условий прокладки СКС»
Цель работы
Ознакомление с марками и типами кабелей, исходя из условий прокладки СКС
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- осуществлять выбор марки и типа кабеля соответственно задачам
знать:
- виды кабельной продукции, марки и типы кабелей СКС

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

Общая классификация и маркировка кабелей связи.  Виды, марки и типы волоконно-оптических кабелей.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[2] 12-15, Л[3] стр.97-113

Задания для практической работы
1. Поясните марку  кабеля и приведите его классификацию по указанным признакам согласно варианта 
2.Приведите эскиз заданного кабеля и поясните элементы его конструкции.
3.Укажите  системы передачи, работающие с заданным кабелем.
Вариант 1. Марка кабеля ОК-50-2-5-8
Вариант 2. Марка кабеля ТПВБГ
Вариант 3. Марка кабеля СТПАВ
Вариант 4. Марка кабеля ОКВ-М6(2,9/0,9)П-62,5-0,6-6
Вариант 5. Марка кабеля ШОС-SM/2,4-FS/UPS-FS/UPS-3,0M

Контрольные вопросы
•	Что отображает первая буква марки кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Что отображает вторая буква (сочетание нескольких букв) марки кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Что обозначает третья буква марки кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Что обозначает четвертая буква марки кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Что обозначает пятая буква марки кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Что обозначает цифры в марке кабеля? Перечислите основные обозначения и поясните.
•	Кабели классифицируются по каким признакам и типам? Опишите типы.

Практическая  работа № 25-26

«Подготовка концов оптического кабеля к последующей сварке оптических волокон»
Цель работы: 
Ознакомление с процессом подготовки  концов оптического кабеля к последующей сварке оптических волокон
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- подготавливать концы оптического кабеля к последующей сварке оптических волокон
знать:
- процесс подготовки  концов оптического кабеля к последующей сварке оптических волокон

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

Потери при соединении волокон. Процесс подготовки оптического волокна к сращиванию
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[5] стр. 223-232

Задания для практической работы

•	Ознакомление с общими требованиями к проведению монтажных работ ОК при помощи соединителей, коннекторов и муфт.
•	Эскиз соединителя и муфты

Контрольные вопросы
•	Какими способами соединяются строительные длины ВОЛС?
•	Какие требования , предъявляются к соединителям и коннекторам?
•	Какие виды процессов подготовки ОВ к сращиванию вы знаете?
•	Как и для чего нужна операция скалывания?

Практическая  работа № 27-28

«Выбор специального инструмента и оборудования для сращивания оптических волокон»
Цель работы: 
Ознакомление со специальным инструментом и оборудованием для сращивания оптических волокон
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- выбирать специальные инструменты и оборудование для сращивания оптических волокон
знать:
- специальные инструменты и оборудование для сращивания оптических волокон

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

Способы  сращивания оптического волокна. Сварка оптического волокна.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[5] стр. 232-237

Задания для практической работы

1. Ознакомление с общими требованиями к проведению монтажных работ с оптическими кабелями.

Контрольные вопросы
•	Какими устройства скола оптических волокон вы знаете? Опишите их.
•	Какие способы сращивания оптических волокон вам известны?
•	Как производится сварка оптических волокон?
•	Виды сварочных аппаратов для сварки оптических волокон?
•	Как защищают сростки оптических волокон?

Практическая  работа № 29-30

«Производство ввода оптических кабелей в муфту и ее герметизация»
Цель работы: 
Ознакомление с производством ввода  оптических кабелей в муфту и  ее герметизацией.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- производить  ввод  оптических кабелей в муфту и  ее герметизацию
знать:
- приемы производства  ввода  оптических кабелей в муфту и  ее герметизацию.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

Конструкции муфт оптических кабелей и особенности их монтажа. 
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[5] стр. 241-244

Задания для практической работы

1. Ознакомление с общими требованиями к проведению монтажных работ с оптическими кабелями.
•	Монтаж оптического кабеля в муфту.

Контрольные вопросы

•	Классификация муфт по назначению.
•	Классификация муфт по конструкции.
•	Что такое МОГ и для чего они предназначены?
•	Что такое МТОК96 и для чего они предназначены?
•	Что такое МЧЗ и для чего они предназначены?
•	Опишите особенности  монтажа муфт оптических кабелей
•	Опишите разновидности МТОК 96.
•	Что такое МОПГ и для чего они предназначены?

Практическая  работа № 31-32

«Производство соединения оптических волокон с помощью механических сростков и склеивания»
Цель работы: 
Ознакомление с производством соединения  оптических волокон с помощью механических сростков и склеивания
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- производить соединение оптических волокон с помощью механических сростков и склеивания
знать:
-  производство соединения оптических волокон с помощью механических сростков и склеивания.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

Механические сростки. Соединение кабеля с ленточной укладкой волокон. Метод склеивания оптических волокон. Полупостоянные соединители. Цилиндрический наконечник. Конический наконечник. Соединитель с расширенным излучением. Механический соединитель для ленты с волокнами. Оконцовка волокна. LME коннектор. SMA коннектор. FC коннектор. SC коннектор. ST коннектор. Малогабаритный коннектор типа LC. Коннектор с линзовым расширением луча. МТ коннектор.
Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы Л[5] стр. 234-241
Задания для практической работы

1. Ознакомление с общими требованиями к проведению монтажных работ с оптическими кабелями.
2. Соединение оптических волокон с помощью механических сростков.

Контрольные вопросы
•	Опишите механические сростки.
•	Как соединяется кабель  с ленточной укладкой волокон? 
•	Опишите метод склеивания оптических волокон. 
•	Что такое полупостоянные соединители?
•	Что такое цилиндрический наконечник?
•	Что такое конический наконечник?
•	Что такое соединитель с расширенным излучением?
•	Что такое механический соединитель для ленты с волокнами?
•	Как производится оконцовка волокна? 
•	Что такое LME коннектор? SMA коннектор?
•	Что такое FC коннектор? SC коннектор? ST коннектор?
•	Что такое малогабаритный коннектор типа LC?
•	Что такое коннектор с линзовым расширением луча? МТ коннектор?
Практическая  работа № 33-34

«Оформление технической документации, заполнение соответствующих форм»
Цель работы: 
Ознакомление с формами и правилами заполнения технической документации
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- оформлять техническую документацию и заполнять соответствующие формы
знать:
- формы и правила заполнения технической документации

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы

На телекоммуникационных сетях обслуживающий персонал ведет различные формы первичной учетной и отчетной документации и в установленные сроки предоставляет ее контролирующим структурам. Вся документация подразделяется на оперативно-техническую, учетную, отчетную и документацию по охране труда.
Согласно установленным правилам на каждый введенный в эксплуатацию объект должна быть следующая документация: ген.план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными коммуникациями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки работ, испытаний и наладки оборудования; приемки оборудования в эксплуатацию; технические паспорта основного оборудования; инструкции по обслуживанию установок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда.
В каждом подразделении должны быть составлены перечни инструкций и схем, утвержденные главным инженером. Они должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. В перечень должны входить следующие документы:
- паспортные карты или журналы с перечислением оборудования и средств защиты с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров ( к паспортным картам или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);
- чертежи оборудования, установок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
- чертежи подземных кабельных трасс с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также указанием мест установки муфт и пересечений с другими коммуникациями;
- комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию установок и оборудования участка (подразделения) и комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда.
Все изменения в оборудовании и установках, произведенные в процессе эксплуатации, должны немедленно вноситься в схемы, и с ними обязательно знакомят обслуживающий персонал. 
Не реже 1 раза в 2 года проверяют соответствие основных схем фактическим эксплуатационным. 
На каждое рабочее место составляется инструкция, в которой указывается:
- перечень инструкций по обслуживанию оборудования, нормативно-технической документации (НТД), схем оборудования, знание которых обязательно для работников данной должности;
- права, обязанности и ответственность персонала;
- взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом.
Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. Основной объем документации на рабочих местах оперативного персонала:
- оперативная схема или схема-макет;
- оперативный журнал;
- бланки нарядов на производство работ;
- бланки переключений;
- журнал или картотека дефектов и неполадок оборудования и установок;
- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов;
- перечень работ, выполняемых самостоятельно в порядке текущей эксплуатации на закрепленном участке;
- списки лиц, имеющих право единоличного осмотра оборудования и установок; лиц, имеющих право выдачи наряда, отдавать оперативные распоряжения; ответственных дежурных;
- журнал распоряжений.
В зависимости от местных условий объем оперативной документации может быть дополнен по решению главного инженера.

Задания для практической работы

1. Ознакомление с оперативно-технической документацией.
2. Заполнение форм оперативно-технической документации.

Контрольные вопросы

•	Какая должна быть документация согласно установленным правилам на каждый введенный в эксплуатацию объект?
•	В какой срок перечни инструкций и схем пересматриваются?
•	Какие документы входят в состав перечня инструкций и схем?
•	В какой срок проверяют соответствие основных схем фактическим эксплуатационным?
•	Что указывается в инструкции на каждое рабочее?

Практическая  работа № 35-36

«Использование проектной и  технической документации»
Цель работы: 
Ознакомление с использованием проектной и технической документации
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь:
- использовать проектную и техническую документацию
знать:
- проектную и технической документации при монтаже и обслуживании телекоммуникационных систем

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
по теме практической работы
Планирование, контроль и обеспечение работ по технической эксплуатации ВОЛС
Работы по текущему и капитальному ремонтам ВОЛС выполняются согласно годовому производственному плану, утвержденному техническим директором предприятия связи. При составлении этого плана учитываются: техническое состояние линейных сооружений и аппаратуры ВОЛС по данным их осмотров, плановых и контрольных измерений электрических и оптических характеристик, а также записей в журналах технического обслуживания, периодичность текущего ремонта по отдельным видам сооружений и аппаратуры, сезонность и очередность работ. На основании этого плана составляются квартальные и месячные планы. В них указываются: наименования и сроки выполнения работ; бригады, которые будут выполнять работы, даты выполнения работ. В квартальном плане капитального ремонта, кроме того, указывается сметная и фактическая стоимость работ. Сооружения и аппаратура, подлежащие капитальному ремонту в данном году, не включаются в план текущего ремонта этого года. Годовой производственный план предусматривает материально-техническое обеспечение всех подлежащих выполнению работ.
До начала работ квартальные планы обсуждаются на производственных совещаниях работников линейных и аппаратных подразделений и доводятся до каждого исполнителя.
Контроль работ, например, на ГТС контроль за работой бригад кабельщиков-спайщиков и монтеров по эксплуатации кабельной канализации, осуществляется электромехаником или другим лицом, определенным инструкциями и положениями предприятия связи. При устранении повреждения бригадир кабельщиков-спайщиков по прибытии на каждый новый участок работы сообщает по телефону в бюро ремонта о своем местонахождении и выполняемой работе. Не реже одного раза в день электромеханик посещает места работ подчиненных ему бригад, проверяет организацию и ход работ и, в случае необходимости, оказывает им помощь. Он должен присутствовать на месте работ при выполнении кабельными и канализационными бригадами особо опасных работ, аварийных или сложных работ. Кроме того, он выборочно контролирует качество выполнения работ, проверяет правильность заполнения рапортов и, в случае необходимости, производит контрольный обмер. Контроль за работой электромехаников осуществляет старший электромеханик. Электромеханик в рабочее время регулярно сообщает по телефону в кабельно-канализационный участок или в бюро ремонта о своем местонахождении.
Учет работы кабельщиков-спайщиков ведется следующим образом. После устранения повреждения бригадир кабельщиков-спайщиков указывает объем работ в наряде на исправление кабеля и сдает наряд электромеханику. Бригады монтеров (кабельщиков-спайщиков), работающие по текущему ремонту кабельно-канализационных сооружений, ежедневно заполняют рапорты, в которых отчитываются о проделанной работе. Электромеханики ежедневно записывают в тетрадь, где работают подчиненные им бригады и какую работу они выполняют.
Расход материалов для выполнения работ приводится в справочной документации, разрабатываемой соответствующими предприятиями связи и утвержденной вышестоящей организацией. Годовая заявка на материалы и оборудование для кабельно-канализационного участка составляется руководителем участка в соответствии с планом работ. Ответственными за хранение инструментов и материалов, за расходование их в соответствии с установленными нормами и сроками службы являются бригадиры. Правильность списания материалов проверяется электромеханиками по рапортам. Аварийный запас материалов и инструментов, оборудования и приспособлений должен храниться в специальном помещении кабельно-канализационного участка.
Аварийный запас материалов и оборудования должен соответствовать нормам, приведенным в нормативной документации.
Кабельно-канализационный участок должен обеспечиваться: оборудованными монтерской и кабельной мастерскими, сушилками спецодежды, шкафчиками для хранения инструментов, чистой и рабочей одеждой, местом для приема пищи, душевыми кабинами, транспортом для перевозок к месту работы и обратно, оборудованными на линии опорными пунктами с возможностью хранения материалов, инструмента и лестниц.
Руководство кабельно-канализационного участка должно обеспечить выполнение правил техники безопасности. Инженерно-технические работники ежегодно в первом квартале должны проверять знания работников участка правил ТБ при работе на кабельных линиях передачи, оформлять результаты этих проверок с выдачей соответствующих удостоверений. Один раз в квартал должна производиться проверка инструментов, сварочных аппаратов ОВ, приставных лестниц и всего инвентаря, находящегося у работников КУ. Во время кабельных работ руководитель работ обязан наблюдать за точным выполнением правил ТБ подчиненными ему кабельщиками-спайщиками (монтерами) и принимать меры к ограждению их и самого себя от несчастных случаев.
Технический учет и паспортизация ВОЛС
Основной задачей технического учета на ВОЛС является обеспечение полного соответствия действующих сооружений технической документации и паспортизации. Работы по техническому учету и паспортизации линейных сооружений выполняет группа (отдел) технического учета, которая подчиняется непосредственно главному инженеру (техническому директору) соответствующего предприятия связи. В составе группы (отдела) технического учета, как правило, организуются две подгруппы: учета загрузки линейных сооружений и фиксации линейных сооружений. Например, на ГТС первая подгруппа производит: учет загрузки ОК; подготовку данных для включения новой аппаратуры МСП и перестановок; выдачу справок о возможности включения и перестановок ВОСП на оптических кабелях; предоставление свободных исправных ОВ для замены поврежденных и организации обходных связей; составление списков (ведомостей) переключений кабельных сооружений на новые линейные сооружения; плановые сверки соответствия заведенной документации с натурой и обновление износившейся технической документации.
Вторая группа осуществляет: ведение технической документации по учету и паспортизации линейных сооружений ВОСП; внесение изменений в формы документации, происшедших в процессе эксплуатации; плановую (профилактическую) сверку имеющейся на ГТС технической документации и паспортизации с фактическим положением (натурой) на линейных сооружениях; участие в приемке новых линейных сооружений ВОЛС и фиксацию их в соответствующих формах паспортизации и технической документации; подготовку и выдачу данных для проектирования, а также согласование проектов на выполнение работ по расширению линейных сооружений ВОСП, подготовку и выдачу условий проведения земляных работ посторонними организациями в охранных зонах, где имеются линейные сооружения ГТС, выдачу линейному персоналу необходимых сведений о линейных сооружениях; обновление износившейся технической документации и форм паспортизации.
Работники группы (отдела) техучета несут ответственность за качество заполнения форм технического учета и паспортизации, их полное соответствие натуре, а также правильность проводимых согласований. Группа техучета обеспечивается специальными шкафами для хранения технической документации, необходимым количеством форм технической документации и паспортизации, чертежными приспособлениями и рулетками.
Выдача чертежей и другой документации производится только с разрешения технического директора сети (узла).
При сдаче в эксплуатацию вновь построенных линейных сооружений ГТС строительная организация передает телефонной сети исполнительную документацию, технический проект и рабочие чертежи на строительство с внесенными в них в период строительства изменениями и дополнениями, которые были ранее согласованы с ГТС. Соответствие выполненных работ представленным чертежам заверяется подписью ответственных лиц и штампом строительной организации. Работники группы техучета сверяют полученную исполнительную документацию с натурой и ставят печать о соответствии чертежей построенным сооружениям.
На основании сверенной с натурой документации работники группы технического учета заводят техническую документацию и паспорта. Техническая документация и паспорт на линии заводятся в течение одного месяца, а на канализационные сооружения — в течение двух месяцев.
При сдаче в эксплуатацию результатов работ по устройству или переустройству линейных сооружений, проведению ремонтных работ, вызвавших изменение состава сооружений, составляется инвентарная справка. На ее основании группа техучета вносит коррекцию в техническую документацию.
Ремонт линейных сооружений ВОЛС
Ремонт кабельных сооружений подразделяется на текущий и капитальный.
Ремонтные работы выполняются по проектам и схемам с соблюдением технологических карт с максимальным использованием механизации.
Текущий ремонт выполняется эксплуатационным штатом по утвержденному годовому плану и предусматривает выполнение следующих работ:
• планировку трассы, установку дополнительных предупредительных знаков, восстановление замерных столбиков, окраску арматуры (кронштейнов, консолей), проверку глубины залегания кабеля, проверку резервных каналов в трубопроводах и т. п.;
• обнаружение и устранение повреждений оболочки кабелей и пластмассовых противокоррозийных покровов;
• замену неисправных соединительных муфт и неисправных участков ОК;
• окраску оболочки ОК в колодцах кабельной канализации в желтый цвет (предупреждает техперсонал о наличии в канализации ОК);
• ремонт НРП (НУП);
• подготовку сооружений к эксплуатации в зимних условиях и в период весеннего паводка; заглубление кабеля у берегов, околку берегового льда и т. п.;
• проверку состояния и устранение выявленных недостатков в устройствах защиты кабеля;
• замену и ремонт протекторов, КИП;
• углубление и выноску кабеля в пределах до одной строительной длины;
• установку дополнительных замерных столбиков;
• уточнение и корректировку технической документации.
Приемка кабельных сооружений после текущего ремонта осуществляется комиссией, назначенной руководителем эксплуатационного предприятия, и оформляется актом, в котором дается оценка качества выполненных ремонтных работ и состояния линейных сооружений на принимаемом участке.
Капитальный ремонт предусматривает выполнение следующих работ:
• замену пришедшего в негодность кабеля на отдельных участках линий (более строительной длины);
• замену изношенного оборудования или арматуры;
• переустройство канализации и смотровых устройств;
• углубление кабеля на речных переходах или в грунте;
• прокладку резервных кабелей на переходах через реки;
• защиту кабелей с металлическими элементами от коррозии, ударов молнии и т.п.;
• приведение электрических и оптических характеристик к норме;
• замену кабеля и оборудования новыми, более совершенными.
Приемка работ по капитальному ремонту осуществляется комиссией, назначенной руководителем эксплуатационной организации. В акте приемки указывается объем работ, оценка качества их выполнения и сметная стоимость. Все работы по ремонту междугородных кабельных сооружений, связанные с демонтажем муфт или оконечных устройств, должны производиться с предварительного разрешения в России ОАО «Ростелеком».
Задания для практической работы

1. Ознакомление с проектной и технической документацией.
2. Использование проектной и технической документации.

Контрольные вопросы

1. Согласно каких документов выполняются работы по текущему и капитальному ремонтам ВОЛС?
2. Кем и каким образом осуществляется контроль работ на ГТС - контроль за работой бригад кабельщиков-спайщиков и монтеров по эксплуатации кабельной канализации?
3. Как ведется учет работы кабельщиков-спайщиков?
4. Как рассчитывается расход материалов для выполнения работ?
5. Как и кем обеспечивается выполнение правил техники безопасности?
6. Структура и задачи отдела технического учета?
7. Процесс ввода в эксплуатацию вновь построенных линейных сооружений ГТС?
8. Виды ремонта кабельных сооружений?
9. Как и кем производится приемка работ по капитальному ремонту?